1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO ITS Innentürschließer Multi Genius Größe 1-4 mit Gleitschiene,
geprüft nach EN 1154 A, für Türenflügelbreiten bis 1100mm.

Flachformschließer mit einer geringen Aufbauhöhe von 40 mm

stark abfallendes Öffnungsmoment, getriebelose Konstruktion mit exzentrischem Gliederzug

mikrohydraulische, drehbar gelagerte Dämpfungseinheit mit minimalem Ölinhalt

Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventile stufenlos einstellbar.

Ausführung DIN L und DIN R, Incl. innenliegender Gleitschiene,

Tiefe: 30mm, (als innenliegender Türschliesser (ITS) geeignet für Türstärken

ab 40mm ohne zusätzliche Verstärkung und Aufdoppelung)

Öffnungswinkel: 165°