1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Objekt-Drückergarnitur mit Kugellager (OKL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an stark frequentierten Objekttüren

in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

8 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung.

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar 2-fach gekapselt,

kugelgelagert in verstärkter 5mm Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken,

integrierte Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Drückerform: D-……….

Ausführung Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

- DD-PZ

* DD-BB
* WC
* WSG/K-130
* WSG/K-135
* WSG/K-165
* FS-WSG/K-160
* Variante Schild/Rosette ungelocht

1.2 ….. St …….. € …….. €

ECO Feuerschutz-Drückergarnitur mit Kugellager (OKL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an stark frequentierten Objekttüren

in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

FS- geprüft nach DIN 18 273

9 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung.

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar 2-fach gekapselt

kugelgelagert in verstärkter 5mm Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken,

integrierte Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Drückerform: D-………….

Ausführung Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

- FS-DD

* FS-Panik
* FS-WSG/K-130
* FS-WSG/K-135
* FS-WSG/K-165
* FS-WSG/K-160
* Variante Schild/Rosette ungelocht