1.1. ….. St …….. € …….. €

ECO Newton Obentürschließer TS 31 EN (1-3) mit Gleitschiene

Größe 1-3 nach EN 1154 A, stark abfallendes Öffnungsmoment

für Rauch- und Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 950 mm.

Aluminium-Designkörper mit u-förmiger Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

Schließkraft stufenlos einstellbar,

Schließgeschwindigkeit und Endschlag über seitliche Ventile stufenlos fein justierbar,

dadurch verwendbar für sämtliche Montagearten (Band-, Bandgegenseite, Normal-, Kopfmontage). Öffnungsdämpfung ab 70° fest eingestellt.

Incl. Gleitschiene, Hebelarm und Montageplatte.

Geeignet für sämtliche Montagearten (Band-, Bandgegenseite, Normal-, Kopfmontage)

Entsprechende Adaptionsprofile in gesonderter Position

Farbe:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

( ) Edelstahl poliert

( ) Sonderbeschichtung ……………………..