1.1 ….. St …….. € …….. €

**ECO Obentürschließer mit Scherengestänge TS 50**

Größe 1 – 5 nach EN 1154 A,

Für Rauch- und Feuerschutztüren bis 1.250 mm.

Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag

stufenlos einstellbar.

Öffnungsdämpfung konstant.

Max. Türöffnungswinkel: 180°

DIN-L / DIN-R verwendbar

Bauhöhe nur 41mm

Incl. Montageplatte und Scherengestänge.

Montage:

Bandseite: Normalmontage auf dem Türblatt

Bandgegenseite: Kopfmontage auf der Türzarge

Farben:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) Schwarz RAL 9005

( ) Edelstahl