1.1. ….. St …….. € …….. €

ECO Bodentürschließer FH 843 Größe EN 3

Größe 3 nach EN 1154 A

Feuerschutzgeprüft, geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 950 mm,

max. Türgewicht 105kg, Öffnungswinkel 130°

für 1-flüglige Anschlag- und Pendeltüren für den Einbau in den Fußboden

inkl. Zubehörset (Türschiene mit Flachkonus f. Metall- und Holztüren, verstellbarem Zapfenband, Zementkasten und Deckplatte aus Edelstahl gebürstet)

Schließgeschwindigkeit, Endschlag einstellbar

Vandalismussichere Edelstahlabdeckung

Ausführung:

( ) ohne Öffnungsdämpfung, ohne Feststellung

( ) ohne Öffnungsdämpfung, Feststellung 90°

( ) ohne Öffnungsdämpfung, Feststellung 105°

( ) mit einstellbarer Öffnungsdämpfung, Feststellung 90°

( ) mit einstellbarer Öffnungsdämpfung, Feststellung 105°

Farbe:

( ) Edelstahl matt gebürstet

( ) Sonderbeschichtung ………………..