1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO TS x SR-R (BG) III**

Schließfolgeregelung mit integrierter Rauchschaltzentrale und Gleitschienentürschließer

Für Anschluss an separate Türhaftmagnete (THM) gem. DIBt BAG.

Zum Einsatz an zweiflügligen FS/RS Türen.

DIBt Bauartgenehmigung, VDS Prüfbericht, zertifiziert nach EN 1155 und EN 1158

Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag

Öffnungsdämpfung und optionaler Schließverzögerung (SV).

mit unsichtbarer, integrierter Schließfolgeregelung,

Vandalismus sichere, überdrückbare Bremsmimik in allen Öffnungswinkeln.

Plug and Play Installation durch vormontierte und vorverdrahtete Baugruppen.

Komfortplatine mit abziehbaren Schraubklemmen für Anschluss der Deckenrauchmelder, Handtaster oder bauseitiger BMA, mit optionaler Leitungsüberwachung.

Temperaturbereich von -15 bis + 45°, 10% bis max. 95% Luftfeuchtigkeit

Inkl. 2 Stück Türschließer mit Hebelarm und Montageplatte.

Ausführung:

TS 41-SR-R (BG) III (1-4) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.200 mm

TS 62-SR-R (BG) III (2-5) ES/SG/ÖD/SV für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm / mit extrem leichten Begehkomfort, DIN 18040, DIN SPEC 1104.

TS 61-SR-R (BG) III (2-5) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm

TS 61-SR-R (BG) III (5-6) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.800 mm

Montagevarianten:

BS-DL (Bandseite, DIN Links)

BS-DR (Bandseite, DIN Rechts)

BG-DL (Bandgegenseite, DIN Links)

BG-DR (Bandgegenseite, DIN Rechts)

Oberfläche:

( ) Silber (eloxiert)

( ) Weiß RAL 9016

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

Zubehör:

( ) THM 413

( ) THM 333

( ) THM 439

( ) THM 440

( ) AFS 55/75 (schwenkbar bis 60°)

( ) ATS 55/75 (fest)

( ) ASS 55/75 (mit Teleskoppufferung)

( ) HAT 02

( ) HAT 03 (IP 44)