1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO OBN 18, Objektband für stumpfe Türen an Blockzargen

Geprüft nach EN 1935, Bandklasse 11,

Geeignet zum Einsatz an FH-Türen

Bandrolle, Durchmesser 18 mm,

Verschleiß- und wartungsfreie kugellaufende, spielfreie Lagertechnik zur Aufnahme

radialer und axialer Kräfte. Mit integrierter Stiftsicherung.

Bandoberfläche (bei Edelstahl) mit systemidentischem Schliffbild, passt exakt zu dem

der Drückergarnitur.

Material Edelstahl, matt gebürstet, Materialstärke 3mm / 3,5 mm.

Ausführung:

OBX 18-4141/160.ER stumpfer Anschlag

Bandhöhe 160 mm, Türflügelgewichte bis 160 kg.