1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO TS x SR-EFR III**

Feststellanlage mit Schließfolgeregelung und Gleitschienentürschließer

Zum Einsatz an zweiflügligen FS/RS Türen.

DIBt Bauartgenehmigung, VDS Prüfbericht, zertifiziert nach EN 1155 und EN 1158

Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag

Öffnungsdämpfung und optionaler Schließverzögerung (SV).

Feststellanlage mit unsichtbarer, integrierter Schließfolgeregelung,

Vandalismus sichere, überdrückbare Bremsmimik in allen Öffnungswinkeln.

Plug and Play Installation durch vormontierte und vorverdrahtete Baugruppen.

Mit 2 Stück Magneten, Feststellbereich 80–130°, (BGS 85-110°) Überdrückkraft einstellbar.

Komfortplatine mit abziehbaren Schraubklemmen für Anschluss der Deckenrauchmelder, Handtaster oder bauseitiger BMA, mit optionaler Leitungsüberwachung.

Temperaturbereich von -15 bis + 45°, 10% bis max. 95% Luftfeuchtigkeit

Inkl. 2 Stück Türschließer mit Hebelarm und Montageplatte.

Ausführung:

TS 41-SR-EFR III (1-4) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.200 mm

TS 62-SR-EFR III (2-5), ES/SG/ÖD/SV für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm / mit extrem leichten Begehkomfort, DIN 18040, DIN SPEC 1104.

TS 61-SR-EFR III (2-5) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm

TS 61-SR-EFR III (5-6), ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.800 mm

Montagevarianten:

BS-DL (Bandseite, DIN Links)

BS-DR (Bandseite, DIN Rechts)

BG-DL (Bandgegenseite, DIN Links)

BG-DR (Bandgegenseite, DIN Rechts)

Oberfläche:

( ) Silber (eloxiert)

( ) Weiß RAL 9016

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt