1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 81 Einsteckschloss,

mit verzinktem Kasten.

Nach DIN 18250 und EN 12209.

Komplett aus feuerbeständigen Materialien.

Stulp verzinkt oder Edelstahl, eckig oder rund,

Riegel verzinkt, zweitourig.

 Schließart: PZ-W 72 mm

Nuss: Vierkantnuss 9 mm

Stulp: ( ) 20 x 235 mm / falz

 ( ) 20 x 235 mm / falz

 ( ) 20 x 235 mm / falz

 ( ) 24 x 235 mm / stumpf

 ( ) 24 x 235 mm / stumpf

 ( ) 24 x 235 mm / stumpf

Dornmaß: ( ) 55 mm

 ( ) 65 mm

 ( ) 100 mm