1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Kombischutzbeschlag ES 1 Langschild, mit OGL Click Rundrosetten
geprüft nach EN 1906, DIN 18257.

FS geprüft nach DIN 18273.

Stahlunterkonstruktion bei den Rosetten und beim Außenschild.

Genuteter Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben und Spezialgewindebeschichtung für eine hochfeste Stiftverbindung.

Wartungsfreies Gleitlager in der Stahl- Kunststoffgrundrosette, festdrehbar gelagert mit ECO Clicktechnik und mit Stütznocken für optimale Verdrehsicherheit.

Drückerdurchmesser: 21 mm

 ( ) Drückerform: …

 ( ) Knauf: …

Ausführung: ( ) Schildstärke außen 14 mm PZ mit Kernziehschutz

( ) Schildstärke 14 mm PZ

 ( ) Schildstärke 14 mm PZ / FS (9 mm)

 ( ) Schildstärke 14 mm Kernziehschutz / FS (9 mm)

Oberfläche: ( ) Edelstahl, matt gebürstet

 ( ) Aluminium F1