1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO OBX 18-2541/160 Objektband für stumpfe Türen

3D verstellbares Objektband mit VX Aufnahme

Geprüft nach EN 1935, Bandklasse 11,

für Türflügelgewichte bis 160 kg.

wartungsfreie, patentierte, spielfreie, kugellaufende Lagertechnik

zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte.

Bandoberfläche (bei Edelstahl) mit systemidentischem Schliffbild, passt exakt zu dem

der Drückergarnitur.

Geeignet zum Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren.

Rollendurchmesser 18mm, Höhe 160 mm,

Ausführung / Material:

( ) OBX 18-2541/160.ER – Material Edelstahl, matt gebürstet.

( ) OBX 18-2541/160.Ni – Material Stahl, matt vernickelt.

( ) OBX 18-2541/160.Zi – Material Stahl, verzinkt.