1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO OBX 20, 3D verstellbares Objektband mit VX Aufnahme

Geprüft nach EN 1935, Bandklasse 14,

Geeignet zum Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren.

Homogene, gegossene Bandkonstruktion, Durchmesser 20 mm,

wartungsfreie, patentierte, spielfreie, kugellaufende Lagertechnik zur Aufnahme

radialer und axialer Kräfte. Mit integrierter Stiftsicherung.

Bandoberfläche (bei Edelstahl) mit systemidentischem Schliffbild, passt exakt zu dem

der Drückergarnitur.

Material Edelstahl, matt gebürstet, Materialstärke 3,5 mm.

Ausführung:

OBX 20-2542/160.ER stumpfer Anschlag. Doppelfalz

Bandhöhe 160 mm, Türflügelgewichte bis 300 kg.