1.1. ….. St …….. € …….. €

ECO Newton Obentürschließer TS-61 EN (2-5) mit Gleitschiene

Größe 2-5 nach EN 1154 A, stark abfallendes Öffnungsmoment

für Rauch- und Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1250 mm.

Aluminium-Designkörper mit abgedeckter, nicht sichtbarer Montageplatte,

u-förmige Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik

verschließt den Körper sicher seitlich und von vorn, dadurch

Manipulationssicher gegen unfachgerechte Verstellung der Ventile.

Messingventile mit Feingewinde und Ausschraubschutz zur

genauen, stufenlosen Feinjustierung der Einstellparameter:

Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag.

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

Inkl. Gleitschiene B, Hebelarm und Montageplatte.

Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R

Ausführung:

( ) TS-61 Montage Bandseite

( ) TS-61 SV Montage Bandseite, mit Schließverzögerung

( ) TS-61 G Montage Bandgegenseite,

( ) TS-61 K Kopfmontage

Zubehör:

( ) in die Gleitschiene von außen nicht sichtbarer integrierte mechanische   
 Öffnungsbegrenzung (ECO MÖB)

( ) in die Gleitschien von außen nicht sichtbarer integrierte Feststellung (ECO FKL)

Farbe:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

( ) Edelstahl poliert

( ) Sonderbeschichtung ……………..