1.1. ….. St …….. € …….. €

ECO Newton Obentürschließer TS 61 EN (5-6) mit Gleitschiene

Größe 5-6 nach EN 1154 A, stark abfallendes Öffnungsmoment

für Rauch- und Feuerschutztüren mit Flügelbreite bis 1400 mm.

Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

u-förmige Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung,

und Endschlag stufenlos fein justierbar.

Incl. Gleitschiene B, Hebelarm und Montageplatte.

Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R

Ausführung:

( ) TS 61 Montage Bandseite

( ) TS 61-G Montage Bandgegenseite,

( ) TS 61-K Kopfmontage

Farbe:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

( ) Edelstahl poliert

( ) Sonderbeschichtung ……………..