1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Newton Obentürschließer TS 15 mit Schiebeleiste und Gelenkarm im

durchgängigen Design.

Größe nach EN 2/3/4/5

Für leichte und schwere Innentüren bis 850 mm.

Schließkraft abgestuft einstellbar,

SG und ES über Ventile stirnseitig stufenlos einstellbar.

Farben:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) Sonderbeschichtung …………………………